БРОЈ: ЈНМВ 4/2015-7

ДАТУМ: 07.08.2015. год

 **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1**

 **КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА -**

 **ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЧИЕЛКА“ У МАГЛИЋУ**

**ЈНМВ 4/2015**

На основу захтева упућеног од стране заинтересованог лица путем мејла дана 05.08.2015.године Комисија за јавну набавку сачинила је дана 07.08.2015. године Додатнe информације/појашњења бр.1 конкурсне документације за јавну набавку радова - замена дотрајале кровне конструкције на објекту предшколске установе „Вчиелка“ у Маглићу.

**ПИТАЊЕ БР.1**: *„Као додатни услов за учешће на тендеру тражи се да понуђач располаже са 1000 м2 металних профила за скеле. С обзиром да за предметне радове уопште није потребна скела, а нарочито не 1000 метара, јер је реч о приземном објекту висине 3,5 м и сви радови се изводе на крову, молимо Вас да измените, односно отклоните тај услов, јер није у логичној вези са предметом јавне набавке.“*

**ОДГОВОР:** Дана 07.08.2015.године сачињене су Измене и допуне бр.1 конкурсне документације за јавну набавку радова - замена дотрајале кровне конструкције на објекту предшколске установе „Вчиелка“ у Маглићу, које се односе на ово питање.

**ПИТАЊЕ БР.2**: *„Због чега се као услов тендера у члану 1.2.4. поставља минимум 5 тесара и 11 запослених, када су тесарски радови далеко мањи од лимарских и крово полагачких радова, а радови на замени крова се морају радити парцијално/због евентуалне кише/те 11 радника не може да истовремено ради на делу крова који се тога дана ради? Имајући у виду радове које треба извести предлажемо да се уместо траженог броја тесара као услов постави: 1 тесара, 2 лимара, 2 електромонтера /због громобрана/ и 1 грађевински радника./укупно 6 радника /.*

**ОДГОВОР:** Дана 07.08.2015.године сачињене су Измене и допуне бр.1 конкурсне документације за јавну набавку радова - замена дотрајале кровне конструкције на објекту предшколске установе „Вчиелка“ у Маглићу, које се односе на ово питање.

**ПИТАЊЕ БР.3:** *„Код описа радова на позицијама 1,2,3 и 4 предвиђено је или одвоз на депонију или предаја кориснику унутар зоне градилишта. Потребно је пре давања понуде знати да ли се одвози или не.*

**ОДГОВОР:** Дана 07.08.2015.године сачињене су Измене и допуне бр.1 конкурсне документације за јавну набавку радова - замена дотрајале кровне конструкције на објекту предшколске установе „Вчиелка“ у Маглићу, које се односе на ово питање.

**ПИТАЊЕ БР.4:** *„На позицији 13 текст „као и стара громобранска трака“ - да ли значи да се стара трака поново користи или је у питању грешка у документацији?*

**ОДГОВОР:** Користи се нова трака која се по положају и начину спојева монтира на исти начин као што је била намонтирана стара громобранска трака.

Додатна појашњења/информације се достављају заинтересованом лицу и објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

  **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**